# 云基站配置说明

针对诺瓦泰615板卡云基站的配置，该配置的使用流程为默认配置为移动站，当云基站拿到准确的基站位置后程序自动配置为固定基站使用。

端口说明：诺瓦泰615板卡，串口1、2、3波特率为115200，默认为串口3接收网络差分数据，位置获取成功后关闭串口3，串口2位差分输出端口。

1. FRESET

/\*\*\*这里开始波特率为9600\*\*\*\*/

2、COM COM2 115200 N 8 1 N OFF

3、COM COM1 115200 N 8 1 N OFF

/\*\*\*这里开始修改波特率为115200\*\*\*\*/

4、COM COM3 115200 N 8 1 N OFF

5、INTERFACEMODE USB1 NONE NONE

6、INTERFACEMODE USB2 NONE NONE

7、INTERFACEMODE USB3 NONE NONE

8、MARKCONTROL MARK1 DISABLE

9、INTERFACEMODE COM3 NOVATEL NOVATEL

10、SAVECONFIG

11、INTERFACEMODE COM3 RTCMV3 NONE OFF

12、INTERFACEMODE COM2 NONE NONE OFF

13、LOG COM1 GPGGA ONTIME 2

14、LOG COM1 BESTPOSA ONTIME 1

15、SAVECONFIG